# 无指纹不锈钢 （百度上搜索、图片也在网上搜索）

无指纹不锈钢，就是在不锈钢板的表面上涂覆一层特殊涂膜保护层构成。

## **简介**

## 无指纹[不锈钢](http://baike.so.com/doc/2298191-2431159.html%22%20%5Ct%20%22http%3A//baike.so.com/doc/_blank)技术就是在不锈钢板的表面上涂覆一层特殊涂膜保护层构成，由透明[纳米金属](http://baike.so.com/doc/5922049-6134970.html%22%20%5Ct%20%22http%3A//baike.so.com/doc/_blank)滚涂液滚涂烘干而构成与不锈钢板表面牢固结合的透明坚硬固态保护膜，其技术的高低直接影响不锈钢的耐候性，美观性，抗污染性。例如欧帝洁具公司的无指纹[不锈钢浴室柜](http://baike.so.com/doc/6843922-7061255.html%22%20%5Ct%20%22http%3A//baike.so.com/doc/_blank)都是采用国际先进的无指纹工艺处理过的，确保美观耐用，使用过后不会[不经意间](http://baike.so.com/doc/3935160-4129675.html%22%20%5Ct%20%22http%3A//baike.so.com/doc/_blank)留下指纹久而沾上灰尘使表面失去光泽。

## **用处**

无指纹不锈钢板可以用在电梯、防盗门、[汽车内饰](http://baike.so.com/doc/6740134-6954622.html%22%20%5Ct%20%22http%3A//baike.so.com/doc/_blank)、酒店装饰、家电电器、航天器材、医疗器材、灯饰、家具等等。

一般比较常用在高档欧帝浴室柜，橱柜等的柜体。材料采用坚硬的国标优质不锈钢板，经过剪、压、折弯、成型、焊接、过油、拉砂等数十道工艺加工而成。最后在表面又进行国际最先进的特殊无[指纹技术](http://baike.so.com/doc/4150679-4350538.html%22%20%5Ct%20%22http%3A//baike.so.com/doc/_blank)处理工艺，美观、品质优良、易清洁、免维护、抗击、抗压、抗刮痕及不易留手指印、耐磨擦性好，品质远胜于普通的不锈钢板。

特性：国内首创无指纹不锈钢磨沙板技术加工工艺，无指纹不锈钢板的工艺，完全改变不锈钢一贯冰冷呆板的硬伤，具有新颖、环保、耐用、立体感强烈、卫生美观等优点，有效地成为深受消费者喜爱的视觉效果。无指纹其优点是视觉美观、品质优良、易清洁、免维护、抗击、抗压、抗刮痕 、及不留手指印。

## **技术优点**

无指纹技术由于经过特殊的处理所以一般使用了无指纹技术的产品都会比较贵，不过性价比比较高。无指纹技术解决了以往光滑的不锈钢面一碰就会留下层层指纹的问题。不锈钢表面一旦留下指纹很容易吸附更多的灰尘，使表面失去光泽。长时间还容易让不锈钢表面脱去一层镀金属。 使用了无指纹技术的产品不但美观，品质也会比普通镀金属的要耐用持久保持刚购买时的光泽表面，历久尤新，使家具的实用寿命延长。并且减少了日常维护的时间，不需要跟普通表面一样使用过后就要擦拭。